**Aktīvais riteņkrēsls ar salokāmu rāmi**

**Veidlapa Ottobock riteņkrēsla mērījumu veikšanai**

**Aktīvā riteņkrēsla pasūtījums tiks veikts personai individuāli, atbilstoši norādītajiem parametriem!**

Lai izvēlētos optimāli pielāgotu riteņkrēslu, aicinām Jūs konsultēties par mērījumu veikšanu ar ārstniecības personu!

**Klients**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Vārds: | Aizpildīšanas datums: |
| Uzvārds: | Augums: |
| Personas kods: | Svars: |

|  |
| --- |
| **Riteņkrēsla parametri:** |
| Sēdvietas platums  | 35,5 cm | 38 cm | 40,5 cm | 43 cm | 45,5 cm | 48 cm | 50,5 cm | 53 cm | 55,5 cm |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Svara izturība **125 kg** |
| Sēdvietas dziļums  | 38 cm | 40 cm | 42 cm | 44 cm | 46 cm | 48 cm | 50 cm | 52 cm | 54 cm |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muguras balsta augstums | 30 cm | 32,5 cm | 35 cm | 37,5 cm | 40 cm | 42,5 cm | 45 cm | 47,5 cm | 50 cm |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Muguras augstums tiek mērīts kā kopējais garums muguras balstam līdz polsterējuma augšējai malai.Muguras augstums jāmēra bez spilvena ko Jūs lietojat. |
| Sānu malas | Alumīnija sānu aizsargs pieskrūvēts, nevar pacelt | Plastikāta, mala paceļama, noņemama ar augstumā regulējamu roku balstu | Plastikāta, mala noņemama ar augstumā regulējamu roku balstu |
|  |  |  |  |  |  |
| Kāju balsti | Kopējs | Dalīts  |
|  |  |  |  |
| Noņemami | Nenoņemami |
|  |  |  |  |
| Priekšējo riteņu diametrs | 100 mm | 125 mm | 140 mm | 150 mm |
|  |  |  |  |
| Pretapgāšanās riteņi | Jā | Nē |
|  |  |
| Pretslīdes stīpas | Jā | Nē |
|  |  |

**Klients /likumiskais** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 **pārstāvis** (vārds, uzvārds) (paraksts)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Ārstniecības personas vārds, uzvārds, paraksts**

(Ārstniecības persona, specialitāte, darba vieta, tālr. nr.)